**PROCEDURA AGGIORNAMENTO FIRMWARE JOYPAD**

1. Disattivare tutti gli antivirus presenti sul PC
2. Collegare il Joypad alla porta USB del PC ed attendere che venga rilevato
3. Estrarre il contenuto del file zip scaricato in una cartella
4. Eseguire il file “MP Mode.exe” presente all’interno della cartella
5. Premere il tasto update presente sulla schermata aperta ed attendere la fine dell’upgrade